****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 28 февраля 2023 года № 2/249

О внесении изменений в постановление

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 5 марта 2018 года № 3/179 «Об

утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

ООО «Сыктывдинская тепловая компания»

в сфере водоотведения»

Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 5 марта 2018 года № 3/179 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в сфере водоотведения», утвердив приложение в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» А.В. Коншин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 28 февраля 2023 года № 2/249

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

№ 3/179 от 5 марта 2018 года

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы в сфере водоотведения**

**ООО «Сыктывдинская тепловая компания»**

1. Разработчиком технического задания является администрация муниципального района «Сыктывдинский».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы в сфере водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в соответствии с требованиями:

– Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=68E8838CC4EF0C88AC1DF12DB991DB37D41889791D0ACBF27DADEB146DE9VEI) от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– [Правил](consultantplus://offline/ref=68E8838CC4EF0C88AC1DF12DB991DB37D4188C701F0DCBF27DADEB146D9ECD9B32774ABBBCFC8399E4VCI) разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Проект Инвестиционной программы ООО "Сыктывдинская тепловая компания" разрабатывает ООО "Сыктывдинская тепловая компания" с учетом Инвестиционной программы модернизации систем водоотведения ООО "Сыктывдинская тепловая компания" на расчетный срок.

4. Сроки и/или этапы выполнения мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

5. Источники финансирования мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

6. Корректировка Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов | | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. (куб м/с) | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. (куб м/ч) | Сроки подключения |
| Улица | N дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по непосредственному технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения на территории МР «Сыктывдинский».

8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| I | **Показатели качества очистки сточных вод** | | |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; | % | Не более 30% |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; | % | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения. | % | Не более 65 % |
| II | **Показатель надежности и бесперебойности водоотведения** | | |
| 1. | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) | ед./км | Не более 2,30 |
| III | **Показатели энергетической эффективности** | | |
| 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; | кВт\*ч/куб.м | Не более 11,06 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. | кВт\*ч/куб.м | Не более 5,42 |

9. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания»:

9.1. Строительство КОС Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Погост, производительностью 100 м³/сут, ограждение территории КОС.

9.2. Строительство КОС в с. Палевицы (школа), Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 50 м³/сут, ограждение территории КОС.

9.3. Строительство КОС в с. Шошка, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 50 м³/сут, ограждение территории КОС;

9.4. Реконструкция КОС в с. Пажга, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 400 м³/сут., ограждение территории КОС;

9.5. Реконструкция КОС в с. Лэзым, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 200 м³/сут.;

9.6. Реконструкция КОС в с. Палевицы, м. Яг, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 200 м³/сут, ограждение территории КОС;

9.7. Строительство КОС в с. Палевицы, м. Центральная Усадьба, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 200 м³/сут, ограждение территории КОС.

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий в сфере водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
| **I.                    Показатели качества очистки сточных вод** | | |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения: | Не более 30% |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения: | - |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения: | Не более 65% |
| **II.                  Показатель надежности и бесперебойности водоотведения** | | |  |  |
| 1 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год): | Не более 2,30 |
| **III.               Показатели энергетической эффективности** | | |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод: | Не более 11,06 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод: | Не более 5,42 |

11. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения Сыктывдинского района и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

|  |
| --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ»** |

**ул. Д. Каликовой, д. 62, с. Выльгорт, Сыктывдинский район, Республика Коми, 168220, тел. 8(82130) 7-18-41, факс 8(82130) 7-15-76**

|  |  |
| --- | --- |
| от 27 февраля 2023 года № б/н  на № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ года |  |

**Пояснительная записка**

Проект внесен в целях разработки и утверждения инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в сфере водоотведения (данные мероприятия будут реализованы за счет инвестсоставляющей) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Начальник УЖКХ И.О. Сушко

Сушко И.О.

8(82130)79014

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**проекта постановления администрации МР «Сыктывдинский»**

«О внесении изменений в постановление

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 5 марта 2018 года № 3/179 «Об

утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

ООО «Сыктывдинская тепловая компания»

в сфере водоотведения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность лица, согласовавшего проект | Фамилия, инициалы имени и отчества лица, согласовавшего проект | Дата согласования | Результат согласования | Подпись |
| Начальник правового управления | Л.В. Морокова |  |  |  |

Проект подготовлен: УЖКХ администрации МО МР «Сыктывдинский».

Исполнитель: И.О. Сушко

Дата внесения проекта: 28.02.2023

Документ является нормативным правовым актом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для правового управления) (является, не является, подпись)

По результатам антикоррупционной экспертизы в проекте коррупциогенных факторов

(для правового управления) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(не выявлено, подпись, выявлено, заключение прилагается)

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района «Сыктывдинский»

(для правового управления) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(требуется, не требуется, подпись)

Направление проекта в прокуратуру

(для правового управления) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(направить, не направить, подпись)

Отправка проекта в прокуратуру

(для управления организационной

и кадровой работы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата направления, подпись)

Рассылка: